Образовательный комплекс по изучению основ искусственного интеллекта АРТИНТРЕК БАЗОВЫЙ
Артинтрек — это модуль, осуществляющий обработку видеопотока и речи с помощью нейронных сетей и компьютерного зрения, содержащий в себе:
· 13 предустановленных обученных моделей нейронных сетей;
· CPU: 64-bit;
· RAM: 4 ГБ;
· Flash: 16 ГБ;
· Встроенный акселератор для ускорения обработки видеопотока;
· Крепежные разъемы, совместимые с наборами Роботрек;
· Подключение через порт UART или Wi-Fi;
· 2 разъема micro HDMI; 
· 2 разъема USB 2.0;
· Систему охлаждения;
· Встроенный аккумулятор 1700 mAh 7.4 В;
· Разъем заряда встроенного аккумулятора;
· Переключатель включения;
· Светодиод индикации питания.
Модуль Артинтрек может использоваться для изучения основ искусственного интеллекта и компьютерного зрения. Готовые скрипты позволят передавать результаты работы нейронных сетей на контроллер для управления робототехническими моделями. Для обучения основам работы с нейронными сетями реализовано дополнительно специальное ПО NNWizard. 
[bookmark: _Hlk187673419]Набор включает в себя основной модуль с графическим ускорителем и провод, необходимый для подключения к контроллеру Трекдуино по UART интерфейсу. Входящие в комплект микрофон и mp3 динамик (Аудиотрек) позволяют обрабатывать речь и воспроизводить аудиофайлы.
В состав набора входят не менее 7 элементов:
· Микрокомпьютер с графическим ускорителем Артинтрек 1 шт.
· Соединительный провод 1 шт.
· Micro HDMI – HDMI провод 1 шт.
· Зарядное устройство 1 шт.
· USB HD Камера 1 шт.
· [bookmark: _Hlk187673455]Микрофон 1 шт.
· Аудиотрек 1 шт.
Технические характеристики микрокомпьютера
· 13 предустановленных обученных моделей нейронных сетей;
· CPU: 64-bit;
· RAM: 4 ГБ;
· Flash: 16 ГБ;
· Встроенный акселератор для ускорения обработки видеопотока;
· Крепежные разъемы, совместимые с наборами Роботрек;
· Подключение через порт UART или Wi-Fi;
· Система охлаждения;
· 2 разъема micro HDMI; 
· 2 разъема USB 2.0;
· Встроенный аккумулятор 1700 mAh 7.4 В;
· Разъем заряда встроенного аккумулятора;
· Переключатель включения;
· Светодиод индикации питания.

Технические характеристики видеокамеры
· Датчик: OV9712
· Размер матрицы: 1/4 дюйма
· Максимальное разрешение: 1280х720
· Формат изображения: YUV2 ( YUYV ), MJPEG
· Частота смены кадров: 1280х720 @ 30fps
· USB - протокол: USB2.0 HS / FS
· Поддержка OTG протокола: USB2.0 OTG
· Автоматическое управление экспозицией AEC : да
· Автоматический баланс белого AEB: да
· Поддержка AGC: да
· Регулируемые параметры: яркость, контраст, насыщенность цвета, оттенок, резкость, гамма 
· Поддерживаемые разрешения: 160х120, 176×144, 320х240, 352х288, 640х480, 800х600, 960×720, 1280×720
· Рабочее напряжение : 5V DC
· Рабочий ток: 120mA ~ 220mA
· Фокусное расстояние: 12 mm
· Поле зрения: 17 градусов (в зависимости от линзы до 144 градусов)
· Рабочая температура: от -20 до +70 гр.C
· Установочный размер: 38х38 мм (совместим с 32х32 мм )
· Поддерживаемые системы: WinXP / Vista / Win7 / Win8 / Linux (выше Linux-2.6.26)/ MAC-OS X 10.4.8 или более поздняя версия / Android 4.0 или выше
· Вес 82 г.
[bookmark: _Hlk187673523]Технические характеристики микрофона
· Чувствительность: -30 дБ
· Минимальная частота: 50 Гц
· Максимальная частота: 18000 Гц
· Сопротивление: 2200 Ом
· Частота дискретизации: 16 бит/48 кГц
· Соотношение сигнал/шум: 74 дБ
· Интерфейс подключения: USB 2.0

Технические характеристики аудиотрека
· Напряжение питания: 3,3–5 В.
· Количество каналов: 1 (моно, 3 Вт).
· Поддерживаемые частоты дискретизации: 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48 кГц.
· Разрядность ЦАП: 24 бита.
· Поддерживаемые файловые системы: FAT16, FAT32.
· Максимальный объем памяти microSD-карты: до 32 Гб.
· Сопротивление динамика 4 Ом.
· Количество папок с музыкальными файлами: до 100.
· Количество композиций в папке: до 255.
· Форматы аудиофайлов: MP3, WAV, WMA.
· Масса модуля 60 г.
· Габариты 63х50х50 мм.
· Длина провода 260 мм.
· Предустановленная карта памяти 8 Гб.



